Ⅱ. 입찰유의서

1.  계약

가. 낙찰 통지 후 7일 이내 계약체결 하되 발주자 사정으로 연기될 수 있음

나. 입찰시 제출된 입찰서는 시담후의 낙찰가(계약금액) 기준으로 조정하여 계약체결 시 까지

재 제출해야 함

다. 계약 체결 시 부터 이 입찰관계서류상의 “발주자”는 “발주자” 또는 “도급자”로 보며, “입찰자”는

“수급자”로 함.

2. 관계서류의 숙지

가. 입찰자는 현장설명서(첨부 서류 포함)의 제반 규정을 충분히 숙지하고, 현장관련조사 및 답사

등을 통하여 공사 및 입찰에 필요한 모든 사항을 완전히 이해하고 입찰서류를 제출한 것으로

간주되며 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰자에 있음

나. 발주자가 교부한 입찰관련 제반  서류 간에 상이한 사항이 있을 경우 현장설명서, 특기시방서,

표준시방서, 설계도면의 순으로 우선순위를 적용하여 입찰견적 및 시공의 기준으로 함.

3. 입찰금액

가. 세부공종별 합계금액의 합산으로 총액을 표기하고 납품에 따른 교체 공사로 정부공사 원가계산서

방식 대신 부가세 포함금액으로 입찰하여야 함

나. 공사기간 중 물가 변동으로 인한 공사금액의 조정은 적용하지 않음

다. 설계변경은 계약조건에 명시한 경우에 국한하여 적용하며 이에 대한 공사금액 변동은 없음

4. 견적 유의사항

가. 입찰 금액은 도면, 시방서에 명기된 품목의 교체를 위해 필요한 자재비, 인건비, 계획에 따른 소모

자재비, 처리 비용 등을 모두 반영하여야 함

나. 시방서에 명기된 업체명 또는 시스템명 등의 의미는 일정 이상의 품질수준을 유지하기 위한 것으로 성능 및 품질상 동등이상의 사양을 적용하여야 하며 발주자의 최종 승인 후에 반입 또는 설치되어야 함

다. 입찰자가 작성한 공사물량내역의 누락, 오류 등에 대하여 발주자는 책임이 없으며 이로 인하여

발생되는 Claim은 인정되지 않음

라. 설계도서상 누락, 미비, 오류 및 상이사항은 공사유의서와 설계보충설명서 등을 숙지하여                  현장설명 이후에 교부될 수 있는 추가 설계보충설명서 및 수정설계도서등을 반영하여야 함

마. 입찰서의 내역서나 도면, 시방서에 기록되지 않았다 하더라도 입찰조건의 공사를 완성하기 위한7

일체의 비용은 입찰금액에 포함해야 함

바. 낙찰자는 계약 후 지체없이 관할관청에 착공신고를 수행하여야 하며 대관업무를 위한 감리자           및 발주자와의 coordination 업무를 주도적으로 추진하여야 하며 제반 해당소요비용을 부담

하여야 함

아. 입찰자는 발주자의 본 과업의 자료를 DB화하기 위하여 건설지(준공보고서)를 제작하여야

하고 그 비용을 입찰금액에 반영하여야 하며, 제작세부내용은 발주자와 협의하여 결정하여야 함

자. 도급계약 및 하도급 계약(건설산업기본법 제3장)

① 건설공사도급계약당사자는⎡고용보험 및 산재보험의 보험료 징수등에 관한법률⌋에 따른

보험료⎡국민연금법⌋에 따른 국민연금보험료 ⎡국민건강보험법⌋에 따른 건겅보험료,

⎡노인장기요양보험법⌋에 따른 노인장기요양보험료 등 그 건설공사와 관련하여 건설업자가 의무           적으로 부담하여야하는 비용의 금액을 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 건설공사의 도급금액

산출내역서(하도급금액 산출내역서를 포함한다. 이하 이항에서 같다)에 분명하게 적어야한다.

이 경우 그 건설공사의 도급금액 산출내역서에 적힌 금액이 실제로 지출 된 보험료 등 보다

많은 경우에 그 정산에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

②공사의 사후정산 항목 및 관련법규

사후정산항목	적용대상	관련근거
1.산재, 고용보험	산업재해보상법 제6조 및 시행령 제2조 고용보험법 제8조 및 시행령 제2조	(건설산업기본법 시행령 제26조의2)
2. 국민건강보험료 국민연금 노인장기요양보험료	공사기간이 1개월 이상인 모든 공사	건설산업기본법 제22조 제5항, 동법시행령 제26조의2 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제1장 제8절
3. 건설하도급대금 지급보증서발급수수료	⌜건설산업기본법」의 적용을 받는 공사 중 하도급을 하는 공사	건설산업기본법 제34조, 동법시행령 제34조의3
4. 환경보전비	계약목적물의 시공을 위해제반 환경오염방지시설 설치 및 운영에 비용이 소요될 경우	건설기술관리법시행규칙 제53조, 별표15
5. 산업안전보건관리비	「산업재해보상보험법」의 적용을 받는 공사 중 총공사 금액 4천만원 이상인 공사	건설업산업안전보건관리비 계상 및 사용기준
6. 건설근로자 퇴직공제부금비	「건설산업기본법」의 적용을 받는 공사 중 공사예정 금액 3억원 이상인 공사	건설산업기본법시행령 제83조 및 공사계약 특수조건
※ 산재, 고용보험은 정산하지 아니하고 가입 및 납부(사업장별)확인-(건설산업기본법 시행령 제26조의2)

5. 입찰서류상 첨삭 또는 정정 부분에는 반드시 발주자에 제출ㆍ등록한 인감으로 날인해야 함

6. 공정표의 제출

가. 입찰자는 발주자가 제시한 공사기간을 단축한 공사기간을 제안할 수 있음

나. 입찰자는 공사기간에 대한 마스터 스케줄을 입찰 시에 제출해야함(주요 Milestone 표기)

다. 세부공사 일정표는 공사계약조건에 의거하여 제출함

7. 법령 등의 준용

본 입찰유의사항에 명시되지 않았다 하더라도 관계법령 등 본 과업과 관련있는 사항은 본 입찰

유의사항과 동등한 효력을 가짐

8. 우선 적용

가. 법령 등을 적용함에 있어서 본 과업의 품질확보 상 유리한 기준을 우선 적용함

나. 입찰 유의사항 및 기타사항에 대하여 발주자와 입찰자가 의견을 달리하는 경우 협의로 정하되

협의 불가시 발주자의 의견에 따라야 함

9. 기타사항

가. 공사로 인해 발생되거나 예상되는 제반 민원은 수급자가 직접 협의/처리하여야 하며, 이로

인해 발생되는 제반 소요비용은 수급자의 부담임

나. 민원발생에 따른 원상복구가 필요 할 경우의 비용부담은 수급자에게 있음.

다. 당해 공사로 인해 출입하는 공사용 차량(승용차, 화물차, 크레인, 화물운반용 차량)의 주차료

등은 “수급자”부담으로 한다.

Ⅲ. 공사유의서

1. 안전관리에 관한사항

가. 공통사항

1) 본 공사는 산업안전보건법(시행령,시행규칙)을 준수하는 것을 기본으로 한다.

2) 수급사는 산업재해 발생위험이 있는 장소, 공정 등에서 근로자를 안전하게 보호 할 수 있는 최선의 예방조치를 취하여야 한다.

3) 수급사는 발주처의 안전점검을 거부, 방해, 기피해서는 안되며, 점검결과 발주처의 시정요구가 있을 때는 시정 하여야 한다.

4) 원청의 안전보건에 관련된 요청사항을 무시하고 사고발생 시 그의 모든 책임은 수급업체에 있다.

5) 화기 취급 시에는 사전에 발주처의 허가를 득한 후 진행 하여야 한다.[화기작업허가서]

6) 외주작업 및 공사업체는 계약시 안전관리자가 배부하는 작업허가서를 받아 작업시작 하루 전까지 제출하여 안전관리자에게 확인을 받아야 한다. 허가받지 않은 작업 및 공사는 안전관리자에게 작업중지조치를 받을 수 있다.

7) 공사기간이 한달 이상인 경우 업체는 [안전보건관리계획서]를 제출하여야 한다.

8) 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위하여 산업안전보건관리비를 사용한다.

단, 증빙하지 못하거나, 용도외 사용한 내역은 정산하여 감 할 수 있다.

9) 현장에 투입되는 모든 근로자는 1시간이상의 안전교육을 받아야 한다.

10) 수급사는 산업안전보건법에 따라 건설재해예방 기술지도를 받아야 한다.

11) 외국인 노동자의 고용은 금지하며 현장 임의 사용 적발 시 발주처가 강제 퇴출 시킬 수

있다. 단, 안전관리자의 확인을 받은 외국인 노동자는 예외로 한다.

12) 공사시 수급사는 사전 제출자료를 발주처에게 제출해야한다.

나. 전기  유의사항

1) 중량물 반입을 위한 중장비(크레인 등) 사용 시 안전감시자를 사전 배치하여 안전사고가 발생하지 않토록 만전을 기한다.

2) 2미터 이상 높이에서 사용하는 사다리에는 2인1조 작업, 벌어짐 방지장치, 아웃트리거 설치 등의 안전수칙을 준수한다.

3) 공사 전·중·후 수시 정리정돈하여 산업재해 및 민원이 발생되지 않도록 공사현장을 항상 청결히 유지·관리한다.

다. 용접, 화기작업 및 절단작업

1) 화기작업계획서 및 보호구 지급대장 사전 제출(보안면, 보안경, 방진마스크 등)

2) 화기감시자 및 소화기 비치.

3) 방염포 및 불티방지커버 설치 후 작업

라. 사용장비 유의사항

1) 전기콘센트는 문어발식 사용을 금지함.

2) 전기기구 피복불량인 것 사용금지.

3) 원내 공사 시 허가되지 않은 임의 난방, 냉방기구 사용 금지

4) 이동식 가스용접기 사용 시 역화방지장치 설치

마. 기타 안전수칙

1) 이동통로, 옥상 출입구 및 비상구 등에 물건 적치 금지

2) 작업 전, 중, 후 수시 정리정돈 실시

3) 사다리 작업시 안전수칙 준수(최상단 작업지양, 아웃트리거, 2인1조, 벌어짐방지조치 등)

4) 돌발상황 발생 등에 대비한 비상 대응태세 확립(비상연락망 및 사고절차 프로세스 등)

5) 시공사는 전체 작업인원 대상 일일안전수칙 교육 및 마감 정리정돈 등 안전조치를 취해야 한다.

6) 병원 외부 작업중 눈, 비 등의 이유로 작업이 중지될 시 자재는 통행에 불편함이 없이 하고 자재에 일반인의 손이 닿지 않는 구석에 천 등을 씌워 보관할 수 있도록 한다.

7) 본원에서 발주하는 모든 공사작업에 대하여 보호구를 반드시 착용한다.

8) 보호구 착용 조치가 안될 경우 안전관리자 지시 하에 작업 중지권을 행사 할 수 있다.

※ 위 사항 위반 시 업체 경고가 주어질 수 있으며, 경고 누적 시 현장퇴출 및 입찰 등의 불이익이 가해질 수 있음을 알려드립니다.

외주업체 작업 & 공사 전 제출서류

공사 시(한달이상)
1	안전보건계획서·허가서 작성	병원 양식
2	안전보건관리계획서, 재해예방기술지도 계약서	업체 양식 (착공계와 같이 제출)
3	안전보건관리책임자 + 현장 관리감독자(대리인) 지정서	업체 양식 (착공계와 같이 제출)

단기간 작업 시(한달내외)
1	안전보건계획서·허가서 작성	병원 양식

제출장소 : 시설팀

※업체 작성란	문 의
	시설팀 안전관리자 윤경준 내선 : 031-8086-2208 HP : 010-9919-5150 E-mail : ykj5150@hallym.or.kr

2. 전기 공사 유의서

1. 공사특기사항

가. 본 공사는 도면 및 본시방서를 최우선으로 적용하며 본설계도서의 불분명한 사항 또는 누락 미비 사항은 다음 법규 및 제반규정에 준하여 시공한다.

나. 관련법칙

1) 전기사업법, 동시행령, 동시행규칙

2) 전기설비기술기준에 관한 규칙

3) 전기공사업 법, 동시행령, 동시행규칙

다. 도급자는 본 공사 시행에 따른 제반 착공신고와 공사 전 자재검사, 준공검사 등 관계자의

입회검사를 실시한다.

라. 본 공사 재료 일체는 K.S 표시 품을 우선 하여야 하며 K.S 규격품이 없는 품목은 형식 승인 품을 사용하여야 한다.

마. 시공 중 기존 시설물에 손상을 주었을 시 즉시 원상복구 또는 동일 품으로 변상하여야 한다.

바. 기타 공사에 대하여 본 시방서에 누락 되어 있는 공사등은 감독자의 지시를 받는다.

사. 당일 작업사항을 감독자에게 작업 전일 보고하여 승인을 받은후 작업한다.

아. 작업은 업무에 지장이 없는 시간을 이용하여 작업을 하며 의문사항은 감독과 협의후 작업한다.

자. 작업 시 주위 통행인 및 주변보양을 철저히 하여 안전사고가 발생하지 않도록 한다

차. 작업이 완료시는 주변 정리정돈을 철저히 한 후 청소를 깨끗이 한다.

카. 준공시에는 공사 진행사진을 찍어 2부씩 제출한다